2024年3月份莘县公用变电站可开放容量信息明细表

单位：千伏、台、兆伏安

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **变电站名称** | **变电站电压等级** | **变电站出线**  **电压等级** | **主变**  **数量** | **主变**  **容量** | **用电报装主变**  **可开放容量** | **分布式电源主变**  **可开放容量** |
| 1 | 莘县站 | 110 | 110/10 | 2 | 126 | 62 | 0.00 |
| 2 | 朝城站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 100 | 5 | 0.36 |
| 3 | 前仓站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 126 | 72 | 19.01 |
| 4 | 城南站 | 110 | 110/10 | 2 | 113 | 33 | 0.00 |
| 5 | 星亚站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 81.5 | 49 | 0.00 |
| 6 | 古云站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 100 | 73 | 15.84 |
| 7 | 鸿图站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 126 | 17 | 0.00 |
| 8 | 马西站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 100 | 30 | 0.00 |
| 9 | 张寨站 | 110 | 110/35/10 | 1 | 50 | 17 | 0.34 |
| 10 | 本斋站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 66 | 0.00 |
| 11 | 燕塔站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 32 | 0.00 |
| 12 | 十八里站 | 35 | 35/10 | 2 | 20 | 4 | 0.00 |
| 13 | 燕店站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 0 | 0.00 |
| 14 | 王奉站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 10 | 0.00 |
| 15 | 河店站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 0 | 0.00 |
| 16 | 史楼站 | 35 | 35/10 | 2 | 20 | 6 | 0.06 |
| 17 | 王庄集站 | 35 | 35/10 | 2 | 30 | 2 | 0.00 |
| 18 | 俎店站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 0 | 0.00 |
| 19 | 齐南站 | 35 | 35/10 | 2 | 20 | 4 | 0.03 |
| 20 | 樱桃园站 | 35 | 35/10 | 2 | 30 | 0 | 0.02 |
| 21 | 妹冢站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 0 | 0.06 |
| 22 | 张鲁站 | 35 | 35/10 | 2 | 30 | 0 | 0.00 |
| 23 | 魏庄站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 0 | 0.00 |
| 24 | 舍利寺站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 0 | 0.02 |
| 25 | 大王寨站 | 35 | 35/10 | 2 | 30 | 4 | 0.00 |
| 26 | 柿子园站 | 35 | 35/10 | 2 | 30 | 4 | 0.01 |
| 27 | 城郊站 | 35 | 35/10 | 2 | 30 | 2 | 0.00 |
| 28 | 徐庄站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 0 | 0.04 |
| 29 | 观城站 | 35 | 35/10 | 2 | 30 | 10 | 0.01 |
| 30 | 金堤站 | 35 | 35/10 | 2 | 32.5 | 14 | 0.05 |